STAR STONE
Traverstone® Block
KERÍTÉS KALKULÁTOR — HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



Ez az útmutató segít a Traverstone Block kerítés kalkulátor gyors és hatékony használatában. A kalkulátor egy egyszerű HTML fájl — nincs szükség telepítésre, azonnal megnyitható bármely böngészőben.


Mi ez az eszköz?
A Traverstone Block Kerítés Kalkulátor egy digitális számítási segédeszköz, amelyet kizárólag a Traverstone Block zsalukő kerítésrendszerhez fejlesztettünk. Segítségével percek alatt el lehet készíteni egy pontos anyagszükséglet kalkulációt bármilyen helyszínre — anélkül, hogy fejből kellene számolni vagy Excelhez kellene nyúlni.

A kalkulátor:
1. kiszámítja az összes szükséges anyagot (zsalukő elemek, oszlopfedkő, kapitel, mező-fedkő)
1. megrajzolja a kerítés elölnézeti tervrajzát a kapukkal és oszlopokkal
1. kinyomtatható PDF-ként vagy egy kattintással emailben tovább lehet küldeni


Hogyan nyisd meg?
1. Mentsd el a kapott traverstone_kalkulator.html fájlt a számítógépedre (pl. az asztalra).
1. Kattints rá duplán — automatikusan megnyílik a böngészőben (Chrome, Edge, Firefox, Safari).
1. Nincs szükség internetre, telepítésre vagy jelszóra.

	💡 Tipp: Ha a fájlt emailben kapod, először mentsd el a gépedre, ne a mail programból nyisd meg közvetlenül.




Lépésről lépésre — beviteli mezők
01 / Kerítés teljes hossza
Add meg a teljes utcafronti hosszt méterben. Ez az érték tartalmazza a kapuk helyét is — a kalkulátor automatikusan levonja belőle a kapuk szélességét.

02 / Kapuk
Külön add meg a kis kapu és a nagy kapu adatait:
1. Darabszám: 0, 1 vagy 2 db
1. Szélesség méterben — csak a kapulap mérete, az oszlop NEM számít bele

	💡 Tipp: Ha nincs kapu, hagyj mindkét mezőt 0 db-on.



03 / Magasságok
Az oszlop magassága és a mező magassága külön adható meg — mindkettő fedkő nélkül értendő. A magasság csak 20 cm-es lépésekben állítható, mert a zsalukő elemek 20 cm magasak.
1. Oszlop magassága: a zsalukő rész magassága (fedkő és kapitel nélkül)
1. Alap mező magassága: a köztes zsalukő falrész magassága (mező-fedkő nélkül)

04 / Mezőhossz számítási mód
Ez az egyik legfontosabb szekció. Három mód közül választhatsz:

	Adott mezőhossz
	Te adod meg a mező hosszát (pl. 200 cm), a kalkulátor számolja az oszlopszámot. 

	Adott oszlopszám
	Te adod meg hány oszlopot szeretnél (pl. 8 db), a kalkulátor meghatározza a legközelebb eső 20 cm-es modulú mezőhosszt.

	Mezőhossz tartomány
	Te adsz meg egy min–max tartományt (pl. 160–240 cm), a kalkulátor megkeresi azt a megoldást ami a legkisebb eltéréssel illeszkedik a teljes hosszra. Megmutatja a legjobb 3 opciót. 



	💡 Tipp: Kezdd a tartomány móddal — megmutatja az összes lehetőséget, és te választasz. Ez a legkényelmesebb az első projekteknél.



05 / Plusz mezők
Ha a kerítésen belül van egy eltérő méretű szakasz (pl. kukatároló, magasabb falszakasz kapu mellett), pipáld be a jelölőnégyzetet és add hozzá a plusz mező adatait:
1. Megnevezés (pl. Kukatároló)
1. Hossz cm-ben (20 cm modul)
1. Magasság cm-ben (20 cm modul)
1. + Oszlop: hány extra oszlopot ad hozzá ez a szakasz
A plusz mező megjelenik a tervrajzon (sötétebb szín, felirattal) és az anyagszükségleti táblázatban külön sorban szerepel.

06 / Tartozékok
Négy oszlopfedkő típus közül választhatsz:
1. 40×40 fedkő + kapitellel (alátét) — klasszikus, kiemelt megjelenés
1. 40×40 fedkő kapitel nélkül — egyszerűbb, de az oszlopon túlnyúl
1. 35×35 fedkő (alátét nélkül) — modern, lapos megjelenés, pontosan az oszlop felett
1. Nincs oszlopfedkő — ha a fedkő külön rendelési tételként szerepel

A mező-fedkő / Interval (50×25 cm) pipa be- és kikapcsolható. Alapértelmezetten be van kapcsolva.

07 / Beállítások
1. Veszteség / vágás %: alapértelmezetten 5%. Ez a törvágásból és törésből adódó anyagveszteség. Növelhető ha sok a vágás (pl. lépcsős terep, sok szögletnél).
1. Szín: White, Smoke vagy Silver  — ez az anyagjegyzéken és az emailben jelenik meg.
1. Megrendelő neve: opcionális, de ajánlott megadni — az email tárgyába és szövegébe automatikusan bekerül.


Az eredmények értelmezése
Összefoglaló sáv (felül)
Azonnal mutatja a legfontosabb számokat: mezőhossz, oszlopszám, alap mezők száma, tényleges hossz. Ha auto mód van kiválasztva, az 'auto' felirat jelzi.

Tervrajz (elölnézet)
A kerítés sematikus elölnézete, arányosan rajzolva. Sötét hasábok = oszlopok, narancs területek = mezők, szaggatott téglalapok = kapuk. A kapuk felirata tartalmazza a szélességet. A méretsáv alul a tényleges hosszt mutatja.

	💡 Tipp: Ha a tervrajzon a kapuk helye vagy az oszlok elrendezése nem stimmel az elképzeléssel, a kivitelező a helyszínen pozícionál — a tervrajz az arányok és anyagmennyiség ellenőrzésére szolgál.



Anyagszükséglet táblázat
Minden termék külön sorban szerepel, darabszámmal, összsúllyal (kg) és raklapszámmal. Az oszlop és mező anyagok elkülönítve jelennek meg — ha plusz mezők is vannak, azok szintén külön sorban.



Hossz eltérés figyelmeztetés
Ha a 20 cm-es modul miatt a tényleges hossz eltér a megadott hossztól, a kalkulátor sárga (kis eltérés) vagy piros (nagy eltérés) sávban jelzi. Ez természetes jelenség — a kivitelező a saroknál vagy az alap mentén kompenzálja.


Nyomtatás és emailben küldés
PDF mentés / nyomtatás
1. Kattints a sötét 'Nyomtatás / PDF mentés' gombra.
1. A böngésző nyomtatási párbeszédablaka nyílik meg.
1. Válaszd a 'Mentés PDF-ként' lehetőséget (Célállomás: Mentés PDF-ként).
1. A PDF tartalmazza a tervrajzot, az anyagtáblázatot és a megjegyzéseket.

Email küldés
1. Töltsd ki a 'Megrendelő' mezőt a vevő nevével.
1. Kattints a narancssárga 'Email továbbküldés' gombra.
1. Az Outlook / Gmail / Mail alkalmazás megnyílik az előre kitöltött szöveggel.
1. A tárgyban és a szövegben benne lesz a megrendelő neve, a méretek és az összes anyag.
1. A kalkulátor HTML fájlját csatolhatod mellé, hogy a partner maga is ellenőrizni tudja.

	💡 Tipp: A legjobb kombináció: PDF csatolmányként (a vevőnek nyomtatható) + HTML fájl (a partnernek saját kalkuláció).




Fontos tudnivalók
1. A kalkulátor csak a zsalukő falazatra vonatkozik — a sávalap, betonacél, habarcs és PU rost-szilikon külön anyag, nincs benne az anyagjegyzékben.
1. A fedkő és kapitel magassága nincs beleszámolva az oszlop magasságába — ez szándékos, a megadott értékek csak a zsalukő részt tartalmazzák.
1. A mező-fedkő (50×25 cm) egész darabra van kerekítve — a vágást a helyszínen végzik.
1. A veszteség százalék (alapértelmezett 5%) a 40×20 és 20×20 elemekre, és a mező-fedkőre vonatkozik. Az oszlop és fedkő elemek modulra illeszkednek, azoknál nincs veszteség.
1. Az internet kapcsolat csak a betűtípusok betöltéséhez szükséges — ha offline van a gép, a számítás működik, de a betűtípus más lesz.



Gyors összefoglaló — 5 perc alatt kész az anyagszámítás
	1.
	Megnyitod a traverstone_kalkulator.html fájlt a böngészőben.

	2.
	Beírod a teljes hosszt és a kapuk méreteit.

	3.
	Beállítod az oszlop és mező magasságát.

	4.
	Kiválasztod a mezőhossz számítási módot .

	5.
	Ellenőrzöd a tervrajzot — stimmelnek az arányok?

	6.
	Megnézed az anyagtáblázatot — megvan minden ami kell?

	7.
	Beírod a megrendelő nevét, kinyomtatod / emailben elküldöd a szükséges mennyiséget
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